**ANEXO II.**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2025.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 624/2025.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | |
| **RAZÃO SOCIAL:** | | | |
| **CNPJ Nº** | | | |
| **ENDEREÇO COMPLETO:** | | | |
| **TELEFONE E E-MAIL:** | | | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | **NOME:** | | |
| **E-MAIL:** | **CPF:** | **TEL.:** |

**LOTE 1: R$ ... (valor por extenso)**, conforme composição abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **TABELA** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT** | | | **VALOR UNIT**  **COM BDI** | | | | **TOTAL** | |
| **1** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 3,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI  MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 | M | 40,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.6 | 5212560 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -  FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 176,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.7 | 30110 | GOINFRA CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / OUTROS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO EDESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA DE  MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 20,10 KM | T.KM | 6.030,00 | R$ | | R$ | R$ | |  | | R$ |  |
| 1.8 | 100950 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020 (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 20,10 KM | T.KM | 1.206,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| **2** |  |  | **INFRAESTRUTURA** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 2.1 | 45070 | AGETOP RODOVIARIA | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | M³ | 12,06 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 2.2 | 45250 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | M³ | 13,26 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) - INFRAESTRUTURA | M² | 64,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | KG | 566,02 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 2.5 | 5605925 | SICRO3 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 40,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 2.6 |  | CPU 01 | ESTACA TRILHO TR 47 | M | 50,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| **3** |  |  | **MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS)** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M² | 156,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | KG | 591,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 3.3 | 45166 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=30 MPA | M³ | 9,20 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 3.4 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | M³ | 96,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| **4** |  |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 4.1.1 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 22.080,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.2 | COT 01 -OUVIDOR | PRÓPRIO | VIGA PRE MOLDADA DE CONCRETO 8 M | UNID | 5,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.3 | COT 02 -  OUVIDOR | PRÓPRIO | GUARDA RODAS H=30CM | M | 16,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.4 | 45701 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7MM C/  ADERÊNCIA | KG | 14,26 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.5 | 102826 | SINAPI | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA  OPERAÇÃO. AF\_05/2023 | H | 10,00 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.6 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM  BETONEIRA 400 L. AF\_09/2021 | M³ | 0,85 | R$ |  | | R$ |  | | | R$ |  |
| 4.1.7 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | H | 10,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 4.1.8 | 45207 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | KM | 200,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| **5** |  |  | **DIVERSOS** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 5.1 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | KG | 26,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 5.2 | 73417 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA -  CHP DIURNO. AF\_02/2016 | CHP | 16,50 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 5.3 | 73395 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA -  CHI DIURNO. AF\_02/2016 | CHI | 13,50 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 5.4 | 21602 | GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS  EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 5.5 | 20200 | GOINFRA CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA  PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| **6** |  |  | **LIMPEZA FINAL** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 6.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | 70,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| **7** |  |  | **ADMINISTRAÇÃO** |  |  |  | | |  | | | | R$ |  |
| 7.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS  COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 7.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 382,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 7.3 | 250114 | GOINFRA CIVIL | APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 382,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |
| 7.4 | 250111 | GOINFRA CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | H | 382,00 | R$ | | R$ | R$ | | |  | R$ |  |

**Cronograma:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | | **VALOR** | **PESO** | **MÊS 01** | | **MÊS 02** | |
|  | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 3 | MESOESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 5 | DIVERSOS | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 6 | LIMPEZA FINAL | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| VALOR TOTAL: |  |  | % | % | % | % | **R$** | % | **R$** |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | |  |  |  | % | % | **R$** | % | **R$** |

**LOTE 2: R$ ... (valor por extenso)**, conforme composição abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **BANCO** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT** | **VALOR UNIT COM BDI** | **TOTAL** |
| **1** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  | R$ |
| 1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 3,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 | M | 40,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.6 | 5212560 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 176,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.7 | 30110 | GOINFRA CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / OUTROS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 15,50 KM | T.KM | 4.650,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.7 | 100950 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).AF\_07/2020 (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 15,50 KM | T.KM | 930,00 | R$ | R$ | R$ |
| **2** |  |  | **INFRAESTRUTURA** |  |  |  |  | R$ |
| 2.1 | 45070 | AGETOP RODOVIARIA | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | M³ | 12,06 | R$ | R$ | R$ |
| 2.2 | 45250 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | M³ | 13,26 | R$ | R$ | R$ |
| 2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) - INFRAESTRUTURA | M² | 64,00 | R$ | R$ | R$ |
| 2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | KG | 566,02 | R$ | R$ | R$ |
| 2.5 | 5605925 | SICRO3 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 40,00 | R$ | R$ | R$ |
| **3** |  |  | **MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS)** |  |  |  |  | R$ |
| 3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M² | 156,00 | R$ | R$ | R$ |
| 3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | KG | 591,00 | R$ | R$ | R$ |
| 3.3 | 45166 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=30 MPA | M³ | 9,20 | R$ | R$ | R$ |
| 3.4 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | M³ | 96,00 | R$ | R$ | R$ |
| **4** |  |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  | R$ |
| 4.1.1 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ-MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 22.080,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.2 | COT 01 - OUVIDOR | PRÓPRIO | VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 8 M | UNID | 5,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.3 | COT 02 - OUVIDOR | PRÓPRIO | GUARDA RODAS H=30CM | M | 16,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.4 | 45701 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7MM C/ ADERÊNCIA | KG | 14,26 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.5 | 102826 | SINAPI | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_05/2023 | H | 10,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.6 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_09/2021 | M³ | 0,85 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.7 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | H | 10,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.8 | 45207 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | KM | 200,00 | R$ | R$ | R$ |
| **5** |  |  | **DIVERSOS** |  |  |  |  | R$ |
| 5.1 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | KG | 26,00 | R$ | R$ | R$ |
| 5.2 | 73417 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF\_02/2016 | CHP | 16,50 | R$ | R$ | R$ |
| 5.3 | 73395 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF\_02/2016 | CHI | 13,50 | R$ | R$ | R$ |
| 5.4 | 21602 | GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| 5.5 | 20200 | GOINFRA CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| **6** |  |  | **LIMPEZA FINAL** |  |  |  |  | R$ |
| 6.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| **7** |  |  | **ADMINISTRAÇÃO** |  |  |  |  | R$ |
| 7.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 382,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.3 | 250114 | GOINFRA CIVIL | APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 382,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.4 | 250111 | GOINFRA CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | H | 382,00 | R$ | R$ | R$ |

**Cronograma:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | | **VALOR** | **PESO** | **MÊS 01** | | **MÊS 02** | |
|  | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 3 | MESOESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 5 | DIVERSOS | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 6 | LIMPEZA FINAL | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| VALOR TOTAL: |  | R$ | % | % | % | % | **R$** | % | **R$** |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | |  |  |  | % | % | **R$** | % | **R$** |

**LOTE 3: R$ ... (valor por extenso)**, conforme composição abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **BANCO** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT.** | **VALOR UNIT** | **VALOR UNIT COM BDI** | **TOTAL** |
| **1** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  | R$ |
| 1.1 | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 3,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 | M | 40,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.6 | 5212560 | SICRO3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 176,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.7 | 30110 | GOINFRA CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / OUTROS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 31,10 KM | T.KM | 9.330,00 | R$ | R$ | R$ |
| 1.7 | 100950 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020 (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) - DMT = 31,10 KM | T.KM | 1.866,00 | R$ | R$ | R$ |
| **2** |  |  | **INFRAESTRUTURA** |  |  |  |  | R$ |
| 2.1 | 45070 | AGETOP RODOVIARIA | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | M³ | 12,06 | R$ | R$ | R$ |
| 2.2 | 45250 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | M³ | 13,26 | R$ | R$ | R$ |
| 2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) - INFRAESTRUTURA | M² | 64,00 | R$ | R$ | R$ |
| 2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | KG | 566,02 | R$ | R$ | R$ |
| 2.5 | 5605925 | SICRO3 | CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 20 MM - ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 40,00 | R$ | R$ | R$ |
| **3** |  |  | **MESOESTRUTURA (TRANSVERSINAS)** |  |  |  |  | R$ |
| 3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M² | 156,00 | R$ | R$ | R$ |
| 3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | KG | 591,00 | R$ | R$ | R$ |
| 3.3 | 45166 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=30 MPA | M³ | 9,20 | R$ | R$ | R$ |
| 3.4 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | M³ | 96,00 | R$ | R$ | R$ |
| **4** |  |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  | R$ |
| 4.1.1 | 45206 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PRÉ-MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 22.080,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.2 | COT 01 - OUVIDOR | PRÓPRIO | VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 8 M | UNID | 5,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.3 | COT 02 - OUVIDOR | PRÓPRIO | GUARDA RODAS H=30CM | M | 16,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.4 | 45701 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7MM C/ ADERÊNCIA | KG | 14,26 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.5 | 102826 | SINAPI | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_05/2023 | H | 10,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.6 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_09/2021 | M³ | 0,85 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.7 | 40193 | AGETOP RODOVIARIA | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | H | 10,00 | R$ | R$ | R$ |
| 4.1.8 | 45207 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | KM | 200,00 | R$ | R$ | R$ |
| **5** |  |  | **DIVERSOS** |  |  |  |  | R$ |
| 5.1 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | KG | 26,00 | R$ | R$ | R$ |
| 5.2 | 73417 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF\_02/2016 | CHP | 16,50 | R$ | R$ | R$ |
| 5.3 | 73395 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF\_02/2016 | CHI | 13,50 | R$ | R$ | R$ |
| 5.4 | 21602 | GOINFRA CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| 5.5 | 20200 | GOINFRA CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| **6** |  |  | **LIMPEZA FINAL** |  |  |  |  | R$ |
| 6.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | 70,00 | R$ | R$ | R$ |
| **7** |  |  | **ADMINISTRAÇÃO** |  |  |  |  | R$ |
| 7.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.3 | 250114 | GOINFRA CIVIL | APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 352,00 | R$ | R$ | R$ |
| 7.4 | 250111 | GOINFRA CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | H | 352,00 | R$ | R$ | R$ |

**Cronograma:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | | **VALOR** | **PESO** | **MÊS** | | **MÊS 2** | |
|  | **%** | **VALOR** | **%** | **VALOR** |
| 1 | SERVIÇOS PRELININARES | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 3 | MESO ESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 5 | DIVERSOS | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 6 | LIMPEZA FINAL | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO | | | R$ | % | % | R$ | % | R$ |
| VALOR TOTAL: |  |  | % | **R$** | % | % | **R$** | % | **R$** |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | |  |  |  |  | % | **R$** | % | **R$** |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (**valor por extenso**)**

**Declaramos que,**

a) O prazo de validade **MÍNIMA** da proposta é **DE 90 (NOVENTA) DIAS**, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos valores acima indicados, consideram-se incluídas todas as despesas para a execução dos serviços, conforme estipulado no Projeto Básico Referencial e em todos os demais documentos técnicos e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital ou nos anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante e/ou da contratada, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

d) A execução dos serviços será de acordo com o estipulado no Projeto Básico Referencial e demais anexos ao Edital.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.**